Typ CLA

Wibatec Schachtabdeckung System Hago,

Lichte Weite: …. x ….. mm,

Belastungsklasse: A15 (EN124) Aluminium, geruchs- & wasserdicht,

Wanne mit Füllmass 24 mm, zum Ausheben, gewichtsarme Ausführung mit Wabenkern, Inkl. Öffnungswerkzeug