**RustiCork**

WIBATEC Wall coverings, system RustiCork,

type Slate Terracotta

Thickness= 25 - 35 mm

Format: …………………………………

Number of pieces: …………………………………

Supplier:

Wibatec AG

Neumühlestrasse 7

6102 Malters

Phone +41 41 370 10 47
info@wibatec.ch