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Wibatec Schachtabdeckung System Hago,
verstärkte Ausführung,
zum Ausheben, verschraubt,
geruchs- & wasserdicht, 
Material: Stahl feuerverzinkt,
Lichte Weite: 1000 x 1000 mm,
Aussenmass: 1135 x 1135 mm,
Wannentiefe: 50 mm,
Einbauhöhe: 180 mm,
Prüfkraft: 400 KN,
für LKW im Langsamverkehr,
(bei voller Befüllung mit Beton),
mit Einbau- & Wartungsanleitung,
mit einem Öffnungswerkzeugset,


Wibatec couvercle de regard système Hago,
version renforcée
pour le levage, boulonné,
étanche à l’odeur et à l’eau 
matériau: acier galvanisé,
dimension intérieur: 1000 x 1000 mm,
dimension extérieur:1135 x 1135 mm,
profondeur du bac: 50 mm,
hauteur d'installation: 180 mm,
classe de charge: 400 KN,
pour les camions en circulation lente,
(avec un remplissage complétement en béton),
avec instructions d'installation et d'entretien,
avec un jeu d'outils d'ouverture,


Wibatec chiusino per pozzetti sistema Hago,
versione rinforzata
da sollevare, imbullonato,
inodore e impermeabile,
materiale: acciaio zincato,
dimensione interna: 300 x 300 mm,
dimensione esterna: 435 x 435 mm,
altezza della vasca: 50 mm,
altezza d'installazione: 180 mm,
forza di carico: 400 KN,
per i camion nel traffico lento,
(a pieno riempimento con calcestruzzo),
con istruzioni di installazione e manutenzione,
con un set di utensili per l'apertura,

