WIBATEC tapis d'entrée système Hago, type Alugrip / FR, enroulable,

h = … mm, écartement entre les barres 5 mm,

couleur ... ,

MCI … mm x … mm

(1ère mesure sens de marche)