WIBATEC tappeto d’ingresso, tipo GRM/L Linea,

h= 10 mm

colore ... ,

su misura ... mm x ... mm

(prima misura direzione di camminata)