Typ BVEHS-400

Wibatec Schachtabdeckung System Hago,

verstärkte Ausführung,

zum Ausheben, verschraubt,

geruchs- & wasserdicht,

Material: Edelstahl V2A,

Lichte Weite: 1000 x 1000 mm,

Aussenmass: 1135 x 1135 mm,

Wannentiefe: 100 mm,

Einbauhöhe: 230 mm,

Prüfkraft: 400 KN,

(bei einer Befüllung mit mind. 5 cm Beton),

mit Einbau- & Wartungsanleitung,

mit einem Öffnungswerkzeugset,

Wibatec couvercle de regard système Hago,

version renforcée

pour le levage, boulonné,

étanche à l’odeur et à l’eau,

matériau: acier inoxidable V2A,

dimension intérieur: 1000 x 1000 mm,

dimension extérieur:1135 x 1135 mm,

profondeur du bac: 100 mm,

hauteur d'installation: 230 mm,

classe de charge: 400 KN,

(avec un remplissage de 5 cm en béton),

avec instructions d'installation et d'entretien,

avec un jeu d'outils d'ouverture,

Wibatec chiusino per pozzetti sistema Hago,

versione rinforzata

da sollevare, imbullonato,

inodore e impermeabile,

materiale: acciaio inossidabile V2A,

dimensione interna: 300 x 300 mm,

dimensione esterna: 435 x 435 mm,

altezza della vasca: 100 mm,

altezza d'installazione: 230 mm,

forza di carico: 400 KN,

(se riempito con almeno 5 cm di calcestruzzo),

con istruzioni di installazione e manutenzione,

con un set di utensili per l'apertura,