**RustiCork 3D**

WIBATEC Wandverkleidungen, System RustiCork 3D,

Typ Ramp

Stärke= 30 mm

Format: …………………………………

Anzahl Stück: …………………………………

Lieferant:

Wibatec AG

Neumühlestrasse 7

6102 Malters

Telefon +41 41 370 10 47
info@wibatec.ch