Typ BVE-GD

Wibatec Schachtabdeckung System Hago,

mit Gasfederstäben als Öffnungshilfe,

weitestgehend wasserdicht, verschraubt,

Material: Edelstahl V2A,

Lichte Weite: 1000 x 1000 mm,

Aussenmass: 1135 x 1135 mm,

Wannentiefe: 50 mm,

Einbauhöhe: 75 mm,

Prüfkraft: 125 KN,

(bei einer Befüllung mit mind. 5 cm Beton),

mit Einbau- & Wartungsanleitung

mit einem Öffnungswerkzeugset,

Wibatec couvercle de regard système Hago,

avec ressorts à gaz comme aide à l'ouverture,

en grande partie étanche, boulonné,

matériau: acier inoxidable V2A,

dimensione interna: 300 x 300 mm,

dimensione esterna: 435 x 435 mm,

profondeur du bac: 50 mm,

hauteur d'installation: 75 mm,

classe de charge: 125 KN,

(avec un remplissage complètment en béton),

avec instructions d'installation et d'entretien,

avec un jeu d'outils d'ouverture,

Wibatec chiusino per pozzetti sistema Hago,

con ammortizzatore a gas come ausilio all'apertura,

in gran parte impermeabile, imbullonato,

materiale: acciaio inossidabile V2A,

dimensione interna: 300 x 300 mm,

dimensione esterna: 435 x 435 mm,

altezza della vasca: 50 mm,

altezza d'installazione: 75 mm,

forza di carico: 125 KN,

(a pieno riempimento con calcestruzzo),

con istruzioni di installazione e manutenzione,

con un set di utensili per l'apertura,