Rivestimenti murali WIBATEC, Sistema Gypsum,

Tipo Stells

Spessore= 56 mm

Dimensioni: 600 x 600 mm

Numero di pezzi: …………………………………

Fornitore:
Wibatec AG
Neumühlestrasse 7
6102 Malters
Telefono +41 41 370 10 47
info@wibatec.ch