CLA-SL

Wibatec Schachtabdeckung System Hago,

Flache und ultraleichte Ausführung,

zum Ausheben, verschraubt,

geruchs- & wasserdicht,

Material: Aluminium

Lichte Weite: 1000 x 1000 mm,

Aussenmass: 1120 x 1120 mm.

Wannentiefe: 14 mm

Einbauhöhe: 50 mm

Prüfkraft: 15 KN

Mit Einbau- & Wartungsanleitung,

mit einem Öffnungswerkzeugset,

Wibatec couvercle de regard système Hago,

version plat et ultra légère,

pour le levage, boulonné,

étanche à l’odeur et à l’eau,

matériau : aluminium,

dimension intérieur : 1000 x 1000 mm

dimension extérieur : 1120 x 1120 mm

profondeur du bac : 14 mm

hauteur d’installation : 50 mm

classe de charge : 15 KN,

avec instructions d’installation et d’entretien,

avec un jeu d’outils d’ouverture,

Wibatec chiusino per pozzetti sistema Hago,

versione piatta e ultra leggera

da sollevare, imbullonato,

inodore e impermeabile,

materiale: alluminio

dimensione interna: 1000 x 1000 mm

dimensione externa: 1120 x 1120 mm

altezza della vasca: 14 mm

altezza d’installazione: 50 mm

forza di carico: 15 KN,

con istruzioni di installazione et manutenzione,

con un set di utensili per l’apertura,