WIBATEC Winkelrahmen aus Edelstahl System HSM,

HSA … / … / … mm

mit Eckverbinder, inkl. angesenkten Bohrlöcher ca. alle 50cm

RAM ... mm x … mm

(In der Regel sind die Rahmen zerlegt in Einzelteile und mit Plastik geschützt.)