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Wibatec Schachtabdeckung System Hago,
Gewichtsarme, flache Ausführung,
zum Ausheben, verschraubt,
geruchs- & wasserdicht,
Material: Aluminium
Lichte Weite: 1000 x 1000 mm,
Aussenmass: 1120 x 1120 mm.
Wannentiefe: 66 mm
Einbauhöhe: 76 mm
Prüfkraft: 15 KN
Mit Einbau- & Wartungsanleitung,
mit einem Öffnungswerkzeugset,

Wibatec couvercle de regard système Hago,
version plat et légère,
pour le levage, boulonné,
étanche à l’odeur et à l’eau,
matériau : aluminium,
dimension intérieur : 1000 x 1000 mm
dimension extérieur : 1120 x 1120 mm
profondeur du bac : 66 mm
hauteur d’installation : 76 mm
classe de charge : 15 KN,
avec instructions d’installation et d’entretien,
avec un jeu d’outils d’ouverture,


Wibatec chiusino per pozzetti sistema Hago,
versione leggera e piatta
da sollevare, imbullonato,
inodore e impermeabile,
materiale: alluminio
dimensione interna: 1000 x 1000 mm
dimensione externa: 1120 x 1120 mm
altezza della vasca: 66 mm
altezza d’installazione: 76 mm
forza di carico: 15 KN,
con istruzioni di installazione et manutenzione,
con un set di utensili per l’apertura,


